Tehniskā specifikācija sniega lāpstai

**Tehniskie rādītāji:**

Vērstuves tips -divdaļīga

Uzkares tips - 3-punktu

Uzkares kategorija - cat. 2

Vērstuves platums - mm 2600

Vērstuves platums pie 350 leņķa - mm 2250

Vērstuves platums V pozīcijā - mm 2300

Vērstuves platums Y pozīcija - mm 2200

Vērstuves augstums - mm 1035

Nepieciešamā jauda - zs 80

Vērstuves regulēšanas hidrocilindri - gab. 2

Vērstuves hidrocilindru regulēšana- Hidrauliska ar elektriski pārslēdzamu vārstu no traktora kabīnes

Vērstuves aizsardzība atsperu

Vērstuves aizsardzības atsperu skaits - gab.4

Vērstuves biezums - mm 6

Vērstuves biezums naža stiprinājuma vietā - mm11

Jābūt- peldošā lāpstas sakabe

Jābūt -vērstuve aprīkota ar gabarītlukturiem

Jābūt - aprīkota ar divām atbalsta ķepām araugstuma regulāciju

Jābūt -vērstuve aprīkota ar gumijas nazi

Gumijas naža biezums - mm 50

Vērstuvju savienojošās tapas diametrs - mm50

Jābūt -vērstuvju savienojošās tapas eļļoša

Jābūt rezervē papildus – gumijas nazis 1.komp.

Jābūt vērstuves nazis – 1.kompl.

**Priekšējā uzkare.**

**Tehniskie dati:**

Uzkares tips - 3-punktu

Uzkares kategorija - cat. 2

Jābūt -regulējama centrālā atsaite

Pacelšanas cilindru skaits - gab. 2

Jābūt - hidraulisko šļūteņu komplekts

Uzkares veids - Trīsdaļīga