Electrolux EACSM-18 HC/N3 Crystal Style Multi Split kondicionieris

€ Ls $

####

0 prece(s) - 0,00Ls
Jūsu grozs pagaidām ir tukšs!
Sveicināts viesi! Jūs varat autorizēties vai reģistrēties.
Sākums Vēlmju saraksts (0) Mans profils Pirkumu grozs Noformēt pirkumu
Preču grupas

- Cietā kurināmā apkures katli
- Elektriskie radiatori, konvektori
  - - Ballu BEC/M, BEH/M konvektori
  - - Ballu BEP/E Plaza konvektori
- Elektriskie siltā gaisa pūtēji
- Gaisa Kondicionēšanas sistēmas
  - - Mobīlie gaisa kondicionieri
  - - Sienas split sistēmu gaisa kondicionieri
  - - Sienas multisplit gaisa kondicionieri
  - - Griestu / Grīdas tipa split gaisa kondicionieri
  - - Kanāla tipa gaisa kondicionieri
  - - Kasešu tipa kondicionieri
  - - Elastīgās multi sistēmas kondicionieri
  - - Kasešu fankoili
  - - Montāžas materiāli, piederumi
- Gaisa mitrināšana
  - - Ultraskaņas gaisa mitrinātāji
- Gaisa sausināšana
  - - Mobīlie gaisa sausinātāji
- Gāzes apkures katli
- Kamīni, kurtuves un krāsnis
  - - Biokamīni
  - - Centrālapkures kurtuves
  - - Elektriskie kamīni un krāsnis
  - - Kamīnu būvmateriāli
  - - Kamīnu čuguna kurtuves
  - - Tērauda kurtuves
- Roku žāvētāji
- Siltumsūkņi
  - - Gaiss-ūdens siltumsūkņi
- tet
- Ventilācijas sistēmas
  - - Vannasistabas un WC nosūces ventilatori
- Ūdens sildītāji, boileri
  - - Kombinētie ūdens sildītāji
  - - Caurteces ūdens sildītāji
  - - Elektriskie ūdens sildītāji
  - - Ūdens sildītāju rezerves daļas
- Ūdensapgādes automāti

# Electrolux EACSM-18 HC/N3 Crystal Style Multi Split kondicionieris

Modelis: Electrolux EACSM-18 HC/N3
Pieejamība: Pieejams
Cena: 451,00Ls
Bez nodokļa: 372,73Ls
Daudzums: - VAI - Pievienot vēlmju sarakstam
Pievienot salīdzināšanai
Apraksts

Electrolux EACSM-18 HC/N3 Crystal Style Multi Split kondicionieris

- Ir divi iekšējie bloki (Nr. 1 un Nr. 2)
- Vidējais telpas lielums, m2 25 + 25
- Dzesēšanas / sildīšanas jauda Nr. 1, W 2800 / 3000
- Dzesēšanas / sildīšanas jauda Nr. 2, W 2800 / 3000
- Elektropatēriņš dzesējot / sildot Nr. 1, W 1870 / 1760
- Elektropatēriņš dzesējot / sildot Nr. 2, W 1870 / 1760
- Elektības pieslēgums, V / Hz 220 / 50
- Energoefektivitātes klase A
- Aukstumaģents (Freons) R410A
- Trokšņu līmenis iekšējam blokam, dB 39 / 29 + 39 / 29
- Trokšņu līmenis ārējam blokam, dB 56
- Gaisa caurlaidība, m3 / st 500 + 500
- Dzesētājvielas caurules izmēri (šķidrumam / gāzej), colla 1/4 / 3/8
- Maksimālais trases garums / kritums, m 15 / 5
- Ārējā bloka darba temperatūra, °C -7 - +48
- Izmēri iekšējam / ārējam blokam (augstums), mm 265 / 700
- Izmēri iekšējam / ārējam blokam (platums), mm 790 / 1018
- Izmēri iekšējam / ārējam blokam (dziļums), mm 170 / 412
- Svars iekšējam / ārējam blokam, kg 12 + 12 / 63
- Dzesēsana / sildīšana / sausināšana / ventilācija
- Daudzpakāpju filtrācija
- Antikorozīvs pārklājums Blue Fin
- Aizsardzība pret sprieguma svārstībām
- Aerodinamisks-zems trokšņa līmenis
- Turbo režīms
- Nakts režīms
- Auto režīms
- Pašdiagnosticēšanās
- Automātiska atkausēšanās
- Automātiska attīrīšanās
- Maiga palaišanās
- Karstā palaišanās
- Palaišanās zemās temperatūrās
- Automātiska apsilde pie +8ºC
- Taustiņu bloķēšana
- Ozona slānim draudzīgs freons R410A
- Platleņķa žalūzijas
- Automātiski kustīgas žalūzijas
- Informatīvs LED displejs
- Vadības pults
- 24 stundu taimeris
- Automātisks restarts

info@proklimats.lv +371 28855055 |  |  |  |  |  |  | ProKlimats.lv © 2013 Preces katalogā: 474